附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**二氧化碳激光项目**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2018年11月05日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院二氧化碳激光项目

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

地 址：临淄区桓公路139号

联 系 人：李莹

联系方式：0533-7160456

资金来源：自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分一个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

**采购项目内容及标段划分情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** | **临淄区人民医院二氧化碳激光项目** | 1、具有独立法人资格的供应商，具有统一社会信用代码的营业执照、《经营许可证》等有效证件；《产品注册证及登记表》；医疗器械生产许可证；法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证,代理商另需提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书；授权链相关公司资质（同时提供所代理生产厂家的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证复印件），以上证件原件及盖章复印件;2、供应商自行核查并提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）三个网站加盖鲜章的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；4、本项目不接受联合体投标。 |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求**1**、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**二氧化碳激光技术参数**

一、与手术显微镜配合，用于微创治疗咽喉部病变

1. 连接适配器：超长焦距设计为200-400mm。
2. 以保证经显微镜视线、半导体瞄准光线、CO2激光手术激光线三线同轴。
3. 适配器安装：安装、拆卸方便，体积小，有快装、快缷卡扣。拆卸后不影响显微镜单独使用。可快速与各种进口、国产手术显微镜连接或拆卸。
4. 光斑：最小光斑≤0.2mm

 瞄准光（指示光）：红色650nm半导体指示光，0.1≤功率≤5mw,亮度从弱到强可调。

1. 主机：
2. 激光波长：大于等于10.6um.
3. 导光系统：七关节高精度导光臂。
4. 输出功率：≥30W。
5. 输出方式：不少于连续、单脉冲、调制脉冲、短脉冲四种输出方式。
6. 治疗刀头：具有f=100mm,f=50mm
7. 脉宽：最小脉宽为0.1ms
8. 冷却系统：封闭内循环水冷却或风冷却。
9. 电源：220V 50HZ。