附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**淄江院区综合楼电梯采购项目**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2020年05月18日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院淄江院区综合楼电梯采购项目

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

**地 址：**临淄区桓公路139号

**联 系 人：**李莹

**联系方式：**0533-7160456

**资金来源：**自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分1个包

**采购项目内容及标段划分情况：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** | **临淄区人民医院淄江院区综合楼电梯采购项目** | 1、具有独立法人资格的供应商，具有统一社会信用代码的营业执照、法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证、《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》（乘客电梯B级及以上）、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》(乘客电梯安装、改造、维修B级及以上)、授权链相关公司资质（提供所代理生产厂家的营业执照等复印件），以上证件原件及盖章复印件; 如投标标的物为进口品牌，则代理商必须提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书。2、供应商自行核查并提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）三个网站加盖鲜章的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动（报名资质审查时同其他资格审查资料一同递交，信用记录不合格视为报名不通过）。3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；4、本项目不接受联合体投标。 |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求1、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**临淄区人民医院淄江院区综合楼电梯参数**

# **一、采购项目内容：**

# 本项目为 1台无障碍医用电梯，包括电梯的供货、安装、调试、验收、维护等内容。

# **二、主要参数及功能要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **数量（台）** | 1 |
| **载重量（kg)** | 1600 |
| **速度（m/s）** | 1.0 |
| **提升高度（m）** | 17 |
| **停层** | 1~4 |
| **机房形式** | 无机房 |
| **驱动方式** | VVVF交流变频变压调速驱动 |
| **曳引机** | 交流永磁同步无齿轮曳引机 |
| **控制方式** | 单控 |
| **轿箱入口数** | 1 |
| **轿壁材质** | 304发纹不锈钢 |
| **轿门、厅门、门套** | 304发纹不锈钢 |
| **吊顶及照明** | 豪华吊顶，LED照明 |
| **轿厢地板** | PVC地板 |
| **操纵箱及显示器** | 发纹不锈钢面板，LED高清显示一体式操纵箱 |
| **厅外召唤及显示器** | 发纹不锈钢面板，LED高清显示 |
| **扶手** | 三侧扶手 |
| **门保护** | 光幕 |
| **语音报站** | 是 |
| **盲文按钮** | 是 |
| **无障碍要求** | 残疾人操纵箱 |
| **轿厢结构高度（mm）** | 2700 |
| **楼层结构高度（mm）** | 4200 |
| **门机驱动** | 永磁同步变频门机 |
| **开门形式** | 旁开门 |

# 楼层结构标高仅供参考，以现场为主。

三、所有设备性能指标、设计、装置要求、验收、保修内容等均应满足现行国家及地方相关的行业标准：

《电梯工程施工质量验收规范》 （GB50310-2002）

《电梯维修规范》 （GB18775-2002）

《电梯制造与安装安全规范》 （GB7588-2003）

《电梯用钢丝绳》 （GB8903-2005）

《电梯技术条件》 （GB/T0058-1997）

《电梯安装验收规范》 （GB10060-1993）

《电梯、自动扶梯和自动人行道维护保养基本要求》 （DB3703/T301-2002）

有最新标准的执行最新标准。