附件：

**淄博市市立医院**

**脑状态测量仪采购项目**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2020年08月22日

**项目名称：**淄博市市立医院脑状态测量仪采购项目

**采 购 人：**淄博市市立医院

**地 址：**临淄区桓公路139号

**联 系 人：**李莹

**联系方式：**0533-7160456

**资金来源：**自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分1个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

**采购项目内容及标段划分情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** | **淄博市市立医院脑状态测量仪采购项目** | 1、具有独立法人资格的供应商，具有统一社会信用代码的营业执照、经营许可证、产品注册证及登记表、医疗器械生产许可证、法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证，授权链相关公司资质（同时提供所代理生产厂家的营业执照、生产许可证复印件），以上证件原件及盖章复印件; 如投标标的物为进口品牌，则代理商必须提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书。  2、供应商自行核查并提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）三个网站加盖鲜章的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动（报名资质审查时同其他资格审查资料一同递交，信用记录不合格视为报名不通过）。  3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  4、本项目不接受联合体投标。 |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求**1**、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**淄博市市立医院脑状态测量仪参数**

1. 采样通道：二导脑电。

2. 共模信号抑制能力：≥80dB 。

3. 外接电源220V。

4. 脑电波显示功能：支持双通道脑电图同屏显示

5. 数据存储：可实时储存脑电原始波形

6. 无创传感器：使用无创传感器采集信号

7. 病例演示功能：可以通过数据回放进行病例演示。

8. 可升级功能：提供软件版本升级，具有功能拓展能力。

9. 外接设备：可外接打印机，支持打印监测结果。

主要技术指标：

1、脑耗能 量程：0-1000，参考值范围：130-300。

2、脑混沌 量程：0-100，参考值范围：0-10

3、脑惰性指数 量程：0-1000 ，参考值范围：120-190

4、困倦 量程：0-100，参考值范围：0-15

5、警觉度 量程：0-100，参考值范围：0-15

6、内源性焦虑 量程：0-100，参考值范围：0-20

7、脑疲劳 量程：0-100，参考值范围：0-20

8、左右脑偏侧化 量程：0-10000，参考值范围：80-120

9、脑内敛 量程：0-100，参考值范围：30-55

10、脑抑制 量程：0-100，参考值范围：35-65

11、脑稳定 量程：0-100，参考值范围：45-70

12、记忆加工 量程：0-100，参考值范围：3-10

13、内专注 量程：0-100，参考值范围：0-30

14、外专注 量程：0-100，参考值范围：0-10

15、脑排空 量程：0-100，正常值范围：10-60

16、反应速度

量程：0-100，参考值范围：5-15